附件4

2022年全县水污染防治重点工程明细表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 治理任务 | 环保效益 | 投资概算（万元） | 完成时限 | 责任单位 |
| 1 | 交城县污水处理厂城西扩容建设工程 | 对交城县污水处理厂进行扩容建设，处理能力1.5万m³/d。 | 年消减COD 821.25吨，氨氮164.25吨。 | 13000 | 2023年12月底前 | 县住建局 |
| 2 | 磁窑河交城段水质污染控制和生态修复工程 | 建设磁窑河稳定塘湿地系统、白石南河稳定塘湿地系统、五村公渠生态调节系统等，有效调节上游生产生活污废水水质及水量的波动，拦蓄初期雨水并处理，有效控制磁窑河、白石南河和五村公渠水质污染，降低对磁窑河把关工程水处理工艺的冲击，提高磁窑河把关工程水处理工艺的稳定性。 | 提高磁窑河把关工程运行的稳定性，确保出境断面稳定达标。 | 3990.0681 | 2022年12月底前 | 市生态环境局交城分局 |
| 3 | 县城城区城镇雨污合流制管网改造工程 | 对建成区内进行6公里雨污合流制管网改造工程 | 进一步改善磁窑河水质 | 1000 | 2022年12月底前 | 县住建局 |
| 4 | 交城县洪相镇生活污水处理站建设工程 | 建成投运1座200m3/d的污水处理站，并配套新铺设污水管道。治理范围为洪相镇镇区所在地洪相村和安定村。 | 年消减COD 730吨，氨氮220吨。 | 1200 | 2022年12月底前 | 洪相镇党委政府县住建局 |
| 5 | 交城县西社镇生活污水处理站建设工程 | 建成投运1座60m3/d的污水处理站，并配套新铺设污水管道。治理范围为西社镇区所在地西社村。 | 年消减COD182.5吨，氨氮54.75吨。 | 200 | 2022年12月底前 | 西社镇党委政府县住建局 |
| 6 | 交城县水峪贯镇生活污水处理建设站工程 | 建成投运1座60m3/d的污水处理站，并配套新铺设污水管道。治理范围为水峪贯镇区所在地水峪贯存。 | 年消减COD182.5吨，氨氮54.75吨。 | 200 | 2022年12月底前 | 水峪贯镇党委政府县住建局 |
| 7 | 磁窑河防洪提升治理工程 | 对磁窑河进行9.9公里的河道清淤、护堤维护等工程。 | 改善磁窑河水质 | 3500 | 2022年12月底前 | 县水利局 |
| 8 | 西冶河流域中小河流整治工程 | 对西冶河进行26公里的河道清淤、疏浚、护堤加固等工程。 | 改善文峪河水质 | 4300 | 2022年12月底前 | 县水利局 |